Product program / Mixer / Modules

AN-9001

Micrófono con preamplificador integrado para captar los niveles de ruido ambiental y controlar el volumen en función del ruido ambiental. Montaje empotrado discreto en el techo gracias al deflector blanco plano. Terminal de tornillo extraíble de 3 clavijas montado en la parte posterior. Micrófono electret sensible con patrón polar semiespacial.