Product program / Accessories / Attenuator

ATT-100VI

Abschwächerkarte mit Übertrager zur erdfreien Anpassung von 100-Volt Signalen auf Linienpegel. Durch Hinzufügen von Widerständen ist die Abschwächung anpassbar.
  Übertragungsbereich (typ.): 50 Hz ... 20 kHz (0/-3 dB)
Eingangsspannung: 100 V~
Ausgangsspannung: 1,23 V~
Abschlussimpedanz: min. 10 kOhm 
  Fabrikat: TOA
Typ: ATT-100VI