Product program / Accessories / Attenuator

ATT-100VI

<span lang="EN-GB">Tarjeta atenuadora con transformador para el ajuste flotante de señales de 100 voltios al nivel de línea. La atenuación se puede personalizar añadiendo resistencias.</span> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB"><span lang="EN-GB">&nbsp;</span></span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Respuesta en frecuencia (tipo): <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> 50 Hz... 20 kHz (0/-3 dB)</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Tensión de entrada: <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> 100 V ~.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Tensión de salida: <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> 1,23 V ~.</span></p> <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Impedancia de carga: <span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span> mín. 10 kOhm</span></p>