Product program / Accessories / Attenuator

ATT-100VI

Carte d’atténuateur avec transformateur pour le contrôle flottant des signaux 100 volts au niveau de la ligne. L’atténuation peut être personnalisée en ajoutant des résistances. &nbsp; Réponse en fréquence (type) : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 Hz à 20 kHz (0/-3 dB) Tension d’entrée : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 V ~. Tension de sortie : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,23 V ~. Impédance de charge : &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; min. 10 kOhm