Product program / Accessories / Attenuator

ATT-100VI

Zaprojektowany w celu przemiany sygnału audio 100V do poziomu liniowego. Proporcję transformacji można dostosować do własnych potrzeb za pomocą dodatkowych rezystorów.  Pasmo przenoszenia: 50 Hz… 20kHz (0/-3 dB) Napięcie wejściowe:  100 V ~.  Napięcie wyjściowe: 1,23 V ~. Impedancja obciążenia: min 10 kOhm