Product program / Accessories / Attenuator

ATT-100VI

Плата аттенюатора с трансформатором для плавающей настройки 100-вольтовых сигналов на линейный уровень. Затухание можно настраивать путем добавления резисторов. &nbsp; Частотная характеристика (тип.): &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50 Гц... 20 кГц (0/-3 дБ) Сопротивление на входе: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100 В ~. Сопротивление на выходе: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1,23 В ~. Сопротивление полной нагрузки: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; мин 10 кОм