Product program / Power Supply / Battery Charger

BC-900    CE

Ladegerät für 8 Lithium-Ionen Akkumulatoren des Infrarot-Konferenzsystems. Einfache und verpolungssichere Schächte für die Akkumulatoren, Ladezustandsanzeige für jeden Akkumulator mit 2-farbiger LED, rot für ladend und grün für volle Ladung, Ladezeit maximal 5 Stunden für 8 Akkumulatoren. Mit Ein-/Ausschalter und von außen zugänglicher Schmelzsicherung zum schnellen Austausch bei Defekt. Spannungsversorgung über mitgeliefertes Netzgerät mit 1,5 m Gleichspannungskabel und 2 m Netzkabel mit Kaltgerätestecker. 
  Spannungsversorgung: 12 V=, 5A
Eingang Netzgerät: 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Gesamtgewicht: 1,62 kg
Ausführung: schwarz  Fabrikat: TOA
Typ: BC-900