Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1015BSW

Deckenaufbaulautsprecher, 12 cm Konustieftöner und 2,5 cm Kalottenhochtöner, abgestimmt für Musikwiedergabe und hohe Sprachverständ­lichkeit, Drehschalter für Leistungsanpassung auf der Rückseite der Box, resonanzarmes Gehäuse aus ABS, abnehmbare Metallgitter­abdeckung in gleicher Farbe wie das Gehäuse, mit U-Bügel zum Neigen und Schwenken, feuerbeständige Kabelschraubklemmen aus Keramik, Thermosicherung mit Auslöse­temperatur von 72°C, interne Leitungen mit flammwidriger Isolation entsprechend BS 5839 Teil 8. Eine PG-Verschraubung zur Leitungseinführung integriert, zweite PG-Verschraubung zur separaten Kabelein- und -ausführung optional anschließbar.    Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8, 14.8 erfüllen.
Nennbelastbarkeit: 15 W
Leistungsanpassung 70V/100V: 15/10/5 W
Übertragungsbereich: 80 ... 20.000 Hz
Nennschalldruck (1W, 1m): 90 dB S.P.L.
Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
Tieftöner: 12 cm Konus
Hochtöner: 2,5 cm Kalotte
Maße (B x H x T): 196 x 290 x 186 mm (ohne U-Bügel)
Gewicht: 2,4 kg
Farbe: weiß  Fabrikat: TOA
Typ: BS-1015BSW    Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0104
Kennnummer notifizierte Stelle: 0359