Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1015BSW

Le haut-parleur sera un bass-reflex à 2 voies haute qualité doté d’un woofer conique de 12 cm et d’un tweeter à dôme de 2,5 cm, adapté à un montage mural ou au plafond. Bornier résistant au feu fabriqué en stéatite, fusible thermique à température de déclenchement de 84 °C, câbles internes à isolation résistante aux flammes. Le câble ignifuge peut être directement branché sur le haut-parleur, via des presse-étoupes de 20 mm. Le haut-parleur sera certifié conformément à la norme EN 54-24:2008 avec le numéro CPD 0359-CPD-0105. Certifié conformément à la norme ISO 7240-24:2010, conforme à norme BS-5839-8:2008 14.8.
Le haut-parleur inclura un transformateur à branchements multiples (5 W, 10 W, 15 W) à 100 V, réglables par le biais d’un commutateur rotatif. Le niveau de pression sonore de sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée 1 W sera de 90 dB SPL. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 80 à 20 000 Hz (pic -20 dB). Protection contre la pénétration, IP33C. La grille du haut-parleur sera composée d’une plaque en acier traitée en surface et le boîtier sera en résine ABS. Le haut-parleur sera disponible en blanc ou noir. L’unité possèdera des dimensions de 196 (L) × 290 (H) × 180 (P) mm et un poids de 2,5 kg.
Le haut-parleur sera un modèle TOA BS-1015BSW.