Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1030W  EU

Enceinte au design élégant s’intégrant parfaitement dans une architecture moderne. Haut-parleurs 2 voies bass-reflex aux performances acoustiques de qualité pouvant être encastrés ou monté en saillie au mur ou au plafond avec un support en option, ou monté sur un pied disponible en option, avec transformateur 100 V,
boomer conique 12 cm et tweeter à dôme 2,5 cm conçus aussi bien pour la diffusion de musique que pour assurer une grande intelligibilité, commutateur rotatif pour le réglage de la puissance incluant la sélection de l’impédance à l’arrière. Caisson faible résonance en ABS avec grille en métal amovible de même couleur que le corps, avec supports en U pour réglage de la rotation à la verticale et à l’horizontale.