Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1034EN

Flacher Wandlautsprecher mit Metallgitterblende für die Sprachalarmierung im modernen Design mit einem Seitenverhältnis im Goldenen Schnitt (1:1,618). 2-Wege Lautsprechersystem für hohe Tonqualität und Klangtreue. Einfache Montage auf Wandhalterung mit Steckanschluss und Verriegelung, Installation horizontal und vertikal  Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24, ISO 7240-24 zertifiziert sein.
  Nennbelastbarkeit: 10 Watt
Leistungsanpassung: 10W, 5W, 3W, 1W
Übertragungsbereich: 120 - 20.000 Hz
Nennschalldruck (1W, 1m): 90 dB
Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
Gehäuseausführung: HIPS, flammwidrig (UL94 V-0)
Farbe: weiß (RAL9010)
Maße (B x H x T): 210 x 330 x 80 mm
Gewicht: 1,4 kg
Zubehör: WandmontagesystemFabrikat: TOA
Typ: BS-1034EN  Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0102
Kennnummer notifizierte Stelle: 0359