Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1034EN

De luidspreker is een luidspreker met wandmontage die in harmonie is met de architectuur en het interieur van de ruimte. De verhouding is gebaseerd op de Gulden Snede. Door het brede frequentiebereik is de luidspreker ideaal voor BGM, aankondigingen en gesproken ontruimingsalarmen.
De luidsprekerunit combineert een lage frequentieluidspreker van 12 cm (5”) van het kegeltype met een gebalanceerde dome-type tweeter. De unit kan aan de wand worden gemonteerd met een meegeleverde plug-in luidsprekeraansluiting. De ingangsconnector is een M4-schroefklem, met een afstand van 11 mm tussen de aansluitingen. Een brandwerend klemmenblok met thermische zekering moet worden meegeleverd. De ingangsimpedantie kan gemakkelijk worden aangepast met een draaischakelaar aan de achterkant van de luidspreker.
De luidspreker omvat een transformator met meerdere aftakkingen (10 W, 5 W, 3 W, 1 W op lijn 100 V en 10 W, 5 W, 2,5 W, 1,5 W, 0,5 W op lijn 70 V), aanpasbaar. Het geluidsdrukniveau van de uitgang op een afstand van 1 m met een ingangsniveau van 1 W is 89 dB SPL. De luidspreker heeft een frequentierespons van 120 – 20 kHz (-20 dB). De luidspreker moet een ingangsbeveiliging voor binnentoepassingen hebben: IEC 60529 / EN 60529 druipwaterdichtheid van IP21C. De behuizing van de luidspreker is gemaakt van brandwerend HIPS-hars met een brandbestendigheidsklasse UL94V-0. Het rooster moet zijn vervaardigd van oppervlaktebehandeld plaatstaalplaatnet. De luidspreker is beschikbaar in gebroken wit (RAL 9010 of gelijkaardig). De afmetingen van de unit zijn 210 (B) × 330 (H) × 80 (D) mm (8,27 × 12,99 × 3,15) en het gewicht is 1,4 kg (3,09 lb). De luidspreker is gecertificeerd volgens EN 54-24 met CPD-nummer 0359-CPD-0102, gecertificeerd volgens ISO 7240-24.
De luidspreker is een TOA-model BS-1034EN.