Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1034S

La unidad del altavoz debe combinar un altavoz de baja frecuencia tipo cono de 5" (12 cm) con un altavoz de alta frecuencia tipo domo balanceado. La unidad deberá poder montarse en la pared con un accesorio de receptáculo de altavoz enchufable suministrado. El conector de entrada será un terminal de tornillo M4, con una distancia entre barreras de 11 mm.
La impedancia del altavoz debe ser de 1kohm (10W), 2kohm (5W), 3,3kohm (3W) o 10kohm (1W) para una línea de 100V, y 500ohm (10W), 1kohm (5W), 2kohm (2,5W), 3,3kohm (1,5W) o 10kohm (0,5W) para una línea de 70V. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 90 dB SPL. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 120 - 20.000 Hz (-20dB).
La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS resistente al fuego. La rejilla estará construida con una red de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color plata. La unidad tendrá unas dimensiones de 210 (An) x 330 (Al) x 80 (Pr) mm (8,27" x 12,99" x 3,15"), y un peso de 1,4 kg (3,09 lbs.).
El altavoz debe ser un modelo TOA BS-1034S