Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1034

Głośniki BS-1034 oraz BS-1034S to głośniki do montażu naściennego w pionie i poziomie. Dla ułatwienia instalacji posiadają uchwyt montażowy. Łączą w sobie elementy głośnika z wysokiej jakości 12cm wooferem oraz równoważonym kopułkowym głośnikiem wysokotonowym. Głośnik charakteryzuje się pasmem przenoszenia na poziomi 12-Hz - 20 kHz, oraz efyktywnością na poziomie 90 dB (przy 1 W, 1 m).