Product program / Loudspeaker / Wall

BS-1034

Блок громкоговорителей должен сочетать 12 см (5 дюймов) низкочастотный динамик конусного типа с сбалансированным высокочастотным динамиком купольного типа. Устройство должно быть надежно закреплено на стене с помощью прилагаемого дополнительного вставного гнезда громкоговорителя. Входной разъем должен быть винтовой клеммой M4 с расстоянием между барьерами 11 мм.
Импеданс громкоговорителя должен составлять 1 кОм (10 Вт), 2 кОм (5 Вт), 3,3 кОм (3 Вт) или 10 кОм (1 Вт) для линии 100 В и 500 Ом (10 Вт), 1 кОм (5 Вт), 2 кОм (2,5 Вт), 3,3 кОм ( 1,5 Вт) или 10 кОм (0,5 Вт) для линии 70 В. Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенном входном уровне 1 Вт должен составлять 90 дБ УЗД. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) 120–20 000 Гц (–20 дБ).
Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из огнестойкого полимера HIPS. Решетка должна быть выполнена из обработанной снаружи стальной сетки. Громкоговоритель должен быть белого цвета с оттенком. Блок должна иметь размеры 210 (Ш) x 330 (В) x 80 (Г) мм (8,27 x 12,99 x 3,15 дюйма) и вес 1,4 кг (3,09 фунта).
Модель громкоговорителя - TOA BS-1034.