Product program / Loudspeaker / Wall

BS-250AB-EB

AB-Wandlautsprecher mit zwei Lautsprechern und zwei 100V-Übertragern zur vollständigen Trennung der A- und B-Kreise. Kosten sparende Installation eines Lautsprechers an eine AB-Verkabelung anstelle der Installation von zwei Lautsprechern. Gehäuse aus selbstverlöschendem ABS. Leitungsanschluss über Keramikklemmen, Thermosicherung integriert.
Nennbelastbarkeit: 2x 6 W
Leistungsanpassung: 6 W, 3 W, 1,5 W
Nennschalldruck: 89 dB (1W, 1m)
Übertragungsbereich: 150 - 20000 Hz
Ausführung Gehäuse: ABS (UL 94-V0) in weiß (ähnlich RAL 9016)
Ausführung Frontgitter: Stahlblech, weiß lackiert
Maße (B x H x T): 200 × 250 × 85 mm
Umgebungstemperatur: -10°C - +55°C
Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen. 
Zertifikatsnummer: 1488-CPD-0336/W
Kennnummer notifizierte Stelle: 1488
Fabrikat: TOA
Typ: BS-250AB-EB