Product program / Loudspeaker / Wall

BS-4W

Die spritzwassergeschützten Lautsprechersysteme müssen mit einem einzigen 10cm-(4-)Vollbereichs-Kunststoffwandler ausgestattet sein. Das Gerät ist in einer geschlossenen, wetterfesten Einheit untergebracht, die gegen das Eindringen von Wasser abgedichtet ist und die Anforderungen der IPX2-Normen für den Wasserschutz erfüllt. Das Gerät soll einen glatten Frequenzgang zwischen 100 Hz und 12 kHz haben, der auf der Achse gemessen wird. Der Lautsprecher muss einen Schalldruckpegel (SPL) von 87 dB auf der Achse bei 1 Meter Höhe und einer Leistungsaufnahme von 1 Watt erzeugen und in der Lage sein, 5 Watt Leistung zu erzeugen. Der spritzwassergeschützte Lautsprecher muss bei Temperaturen zwischen -20 ? bis + 55 ? (-4 &deg;F bis 131 &deg;F) funktionieren. 
Die Gerätekonstruktion besteht aus Polypropylen, grau. Gitter: Aluminium-Lochnetz, silbergrau. Befestigungswinkel: Gerolltes Stahlblech, grau. Die Abmessungen betragen 196 (B) × 177 (H) × 160 (T) mm (7,72 × 6,97 × 6,3) mit einem Gewicht von 1,5 kg (3,31 lb.).