Product program / Loudspeaker / Wall

BS-4W

Los sistemas de altavoces a prueba de salpicaduras deben incorporar un solo transductor de tipo plástico de 10 cm (4") de rango completo. La unidad está contenida en una unidad cerrada resistente a la intemperie, sellada contra la entrada de agua que cumple con los requisitos de las normas IPX2 para la protección contra el agua. Se incluye un soporte giratorio de 360&deg; .
La unidad tendrá una respuesta de frecuencia suave entre 100 Hz y 12 kHz medida en el eje. El altavoz deberá producir un Nivel de Presión Sonora (SPL) de 87 dB en el eje a 1 metro con una potencia de entrada de 1 vatio y deberá ser capaz de producir 5 vatios de potencia. La unidad debe incluir un transformador de línea de 5 vatios/100 con entrada de cable fijada en la parte trasera de la unidad.
El altavoz a prueba de salpicaduras debe funcionar en condiciones de temperatura de entre -20 ℃ y +55 ℃ (-4 &deg;F a 131 &deg;F)
La construcción de la unidad debe ser de polipropileno, gris. Rejilla: red de aluminio, gris plateado. Soporte de montaje: Chapa de acero laminado, gris. Las dimensiones serán de 196 (ancho) × 177 (alto) × 160 (profundidad) mm (7,72" × 6,97" × 6,3") y pesarán 1,5 kg (3,31 lb.)