Product program / Loudspeaker / Wall

BS-633AT

El altavoz debe ser un altavoz de tipo cónico de 5" (12 cm) adecuado para su montaje en la pared. La conexión del cable debe ser por medio de un conector enchufable (terminal puente). El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (3W, 6W a 100V y 1,5W, 3W a 70V) ajustables. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 91 dB SPL. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 120 - 15.000 Hz (-20 dB). El altavoz deberá tener un atenuador incorporado que permita su conexión a un sistema de 2 y 3 hilos. La caja del altavoz debe estar construida de resina ABS. El altavoz estará disponible en color hueso. La unidad tendrá unas dimensiones de 173 (An) x 195 (Al) x 101 (Pr) mm (6,81" x 7,68" x 3,98") (sin incluir el control de volumen) y un peso de 810 g (1,79 lbs.).
El altavoz será un modelo TOA BS-633AT.