Product program / Loudspeaker / Wall

BS-633AT

Громкоговоритель должен быть 12 см (5 дюймов) громкоговорителем конусного типа, подходящим для настенного монтажа. Подключение кабеля должно осуществляться посредством вставного разъема (мостовая клемма). Динамик должен включать в себя преобразователь с несколькими регулируемыми отводами (3 Вт, 6 Вт при 100 В и 1,5 Вт, 3 Вт при 70 В). Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенном входном уровне 1 Вт должен составлять 91 дБ УЗД. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) 120–15 000 Гц (–20 дБ). Громкоговоритель должен иметь встроенный аттенюатор, позволяющий подключать его к 2-проводной и 3-проводной системе. Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из АБС-пластика. Громкоговоритель должен быть белого цвета с оттенком. Блок должна иметь размеры 173 (Ш) x 195 (В) x 101 (Г) мм (6,81 x 7,68 x 3,98 дюйма) (исключая управление громкостью), а вес 810 г (1,79 фунта).
Модель громкоговорителя - TOA BS-633AT.