Product program / Loudspeaker / Wall

BS-633A

El altavoz debe ser un altavoz de tipo cónico de 5" (12 cm) adecuado para su montaje en la pared. La conexión del cable debe ser por medio de un conector enchufable (terminal puente). El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (1W, 3W, 6W a 100V y 0,5W, 1,5W, 3W a 70V) ajustables. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1W aplicado será de 91 dB SPL. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 120 - 15.000 Hz (-20 dB). La caja del altavoz debe estar construida de resina ABS. El altavoz estará disponible en color hueso. La unidad tendrá las dimensiones de 173 (An) x 195 (Al) x 101 (Pr) mm (6,81" x 7,68" x 3,98"), y un peso de 780g (1,72 lbs.).
El altavoz será un modelo TOA BS-633A.