Product program / Loudspeaker / Wall

BS-633A

BS-633A to zestaw głośnikowy do montażu naściennego wykonany z tworzywa ABS. Terminal linii głośnikowej umożliwia szybką instalację oraz łatwe wykonanie dalszych połączeń. Impedancja wejściowa może zostać zmieniona poprzez zmianę odczepu transformatora umieszczonego w tylnej sekcji obudowy. Zestaw będzie posiadał wbudowany transformator mocy o odczepach: 3W, 6W (100V) oraz 1.5W, 3W (70V). Efektywność urządzenia będzie niemniejsza niż 91 dB SPL (1W/1m). Pasmo przenoszenia zawierać się będzie w zakresie 120 Hz - 15 kHz (-20dB).