Product program / Loudspeaker / Wall

BS-634T

Le haut-parleur sera une enceinte de type conique de 12&nbsp;cm adaptée à un montage mural à l’aide d’un réceptacle de haut-parleur enfichable fourni. Le connecteur d’entrée sera un bornier à vis M4, avec une distance de 11&nbsp;mm entre les barrières. Les quatre réglages de l’atténuation sélectionnable seront OFF, -12&nbsp;dB, -6&nbsp;dB et 0&nbsp;dB. L’impédance du haut-parleur sera de 1,7&nbsp;kohm (6&nbsp;W) pour une ligne 100&nbsp;V et 1,7&nbsp;kohm (3&nbsp;W) pour une ligne 70&nbsp;V. Le niveau de pression sonore de sortie à une distance de 1&nbsp;m avec un niveau d’entrée 1&nbsp;W sera de 90&nbsp;dB SPL. Le haut-parleur possèdera une réponse en fréquence de 120 à 18&nbsp;000&nbsp;Hz&nbsp; (-20&nbsp;dB).
L’enceinte du haut-parleur sera en résine HIPS résistante au feu. La grille sera composée d’un grillage en tôle d’acier traitée en surface. Le haut-parleur sera disponible en couleur blanc cassé. L’unité possèdera des dimensions de 208 (L) × 327 (H) × 79 (P)&nbsp;mm et un poids de 1,3&nbsp;kg.
Le haut-parleur sera un modèle TOA BS-634T.