Product program / Loudspeaker / Wall

BS-634T

De luidspreker moet een conusvormige 12 cm (5) behuizing zijn die geschikt is voor wandmontage met een bijgeleverde plug-in luidsprekeraansluiting. De ingangsconnector moet een M4-schroefklem zijn met een afstand van 11 mm tussen de barrières. Vier instellingen voor de instelbare demping zijn OFF, -12dB, -6dB en 0dB. De luidsprekerimpedantie moet 1,7kohm (6W) zijn voor een 100V-lijn en 1,7kohm (3W) voor een 70V-lijn. Het geluidsdrukniveau van de uitgang op een afstand van 1m met een ingangsniveau van 1W is 90 dB SPL. De luidspreker heeft een frequentierespons van 120 – 18000Hz&nbsp; (-20dB).
De luidsprekerbehuizing moet gemaakt zijn van brandwerend HIPS-hars. Het rooster moet zijn vervaardigd van oppervlaktebehandeld plaatstaalplaatnet. De luidspreker moet beschikbaar zijn in gebroken wit. De eenheid heeft de afmetingen 210 (B) x 330 (H) x 80 (D) mm (8,27 x 12,99 x 3,15) en een gewicht van 1,3 kg (2,87 lbs.).
De luidspreker moet een TOA-model BS-634T zijn.