Product program / Loudspeaker / Wall

BS-634T

Динамик должен быть 5-дюймовым (12 см) конусного типа, с корпусом, пригодным для настенного монтажа с прилагаемой вставной розеткой для динамиков. Входной разъем должен представлять собой винтовую клемму М4 с расстоянием между барьерами 11 мм. Четыре варианта настройки затухания: OFF, -12дБ, -6дБ и 0дБ. Сопротивление динамиков должно составлять 1,7 КОм (6 Вт) для линии 100 В и 1,7 КОм (3 Вт) для линии 70 В. Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при входном уровне 1 Вт должен составлять 90 дБ SPL. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику 120 – 18 000 Гц&nbsp; (-20 дБ).
Корпус динамика должен быть изготовлен из смолы HIPS. Решетка радиатора должна быть изготовлена из обработанной поверхности стальной пластинчатой сетки. Динамик должен быть доступен в небелом цвете. Устройство должно иметь размеры 210 (Ш) × 330 (В) × 80 (Г) мм (8,27” x 12,99” x 3,15”) и вес – 1,3 кг (2,87 фунта).
Модель громкоговорителя – TOA BS-634T.