Product program / Loudspeaker / Wall

BS-634

El altavoz debe ser una caja tipo cono de 5" (12 cm) adecuada para el montaje en la pared con un accesorio de receptáculo de altavoz enchufable suministrado. El conector de entrada será un terminal de tornillo M4, con una distancia de 11 mm entre las barreras. 
La impedancia del altavoz debe ser de 1,7 kohm (6W) o 3,3 kohm (3W) para una línea de 100V, y de 1,7 kohm (3W) o 3,3 kohm (1,5W) para una línea de 70V. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1W aplicado será de 90 dB SPL. El altavoz deberá tener una respuesta de frecuencia de 120 - 18.000 Hz (-20 dB). 
La caja del altavoz debe estar construida con resina HIPS resistente al fuego. La rejilla estará construida con una red de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color hueso. La unidad tendrá las dimensiones de 210 (An) x 330 (Al) x 80 (Pr) mm (8,27" x 12,99" x 3,15"), y un peso de 1,3 kg (2,87 lbs.).
El altavoz será un modelo TOA BS-634.