Product program / Loudspeaker / Wall

BS-634

Haut-parleur doté d’une enceinte de type conique de 5 (12 cm), adaptée à un montage mural à l’aide d’un socle de haut-parleur enfichable fourni comme accessoire. Le connecteur d’entrée sera une borne à vis M4 avec une distance de 11 mm entre les cloisons. 
Impédance du haut-parleur : 1,7 kohms (6 W) ou 3,3 kohms (3 W) pour une ligne 100 V, et de 1,7 kohms (3 W) ou 3,3 kohms (1,5 W) pour une ligne 70 V. Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 90 dB. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 120 Hz – 18 000 Hz (-20 dB). 
L’enceinte du haut-parleur sera construite en résine polystyrène résistante au feu. La grille sera en tôle d’acier avec traitement de surface. Le haut-parleur sera disponible en blanc cassé. Les dimensions de l’unité seront de 210 (l) x 330 (h) x 80 (p) mm (8,27” x 12,99” x 3,15”) et le poids de 1,3 kg (2,87 lbs.).
Le haut-parleur sera le modèle BS-634 TOA.