Product program / Loudspeaker / Wall

BS-634

Громкоговоритель должен быть 12 см (5 дюймов) корпусом конусного типа, подходящим для настенного монтажа с прилагаемым дополнительным вставным гнездом громкоговорителя. Входной разъем должен быть винтовой клеммой M4 с расстоянием между барьерами 11 мм. 
Импеданс громкоговорителя должен составлять 1,7 кОм (6 Вт) или 3,3 кОм (3 Вт) для 100 В линии и 1,7 кОм (3 Вт) или 3,3 кОм (1,5 Вт) для 70 В линии. Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенном входном уровне 1 Вт должен составлять 90 дБ УЗД. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) 120–18 000 Гц (–20 дБ). 
Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из огнестойкого полимера HIPS. Решетка должна быть выполнена из обработанной снаружи стальной сетки. Громкоговоритель должен быть белого цвета с оттенком. Устройство должен иметь размеры 210 (Ш) x 330 (В) x 80 (Г) мм (8,27 x 12,99 x 3,15 дюйма) и вес 1,3 кг (2,87 фунта).
Модель громкоговорителя - TOA BS-634.