Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678BSB

Громкоговоритель должен быть двойным громкоговорителем конусного типа размером 16 см (6 ), подходить для настенного монтажа, иметь тепловой предохранитель с температурой продувки 84°C, внутренние кабели с уплотнением. Кабельное соединение должно осуществляться с помощью винтового соединителя (2-х огнестойких клеммных колодок из стеатита), с возможностью перекрытия. Динамик должен быть сертифицирован по EN 54-24: 2008 с номером CPD 0359-CPD-0103, сертифицирован по ISO 7240-24: 2010, соответствует BS 5839-8: 2008 14.8.
Динамик должен включать трансформатор с несколькими ответвителями (0.8W, 1.5W, 3W, 6W) на 100V с возможностью регулировки. Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при входном уровне 1 Вт должен составлять 94 дБ SPL (в среднем от 0,5 до 5 кГц). Частотная характеристика динамика должна составлять 150 - 20 000 Гц (-20 дБ). Защита от проникновения, IP21C.
Громкоговорительная решетка должна быть изготовлена из стали, а корпус - из дерева. Динамик должен быть белого (RAL9011) или черного (RAL9010) цвета. Размеры блока должны составлять 250 (Ш) × 190 (Н) × 108 (D) мм, а вес - 1,7 кг. Пожарный кабель можно подключить непосредственно к динамику через кабельные вводы диаметром 20 мм, просверленные непосредственно в деревянном шкафу.
Динамик должен быть TOA модели BS-678BSB/678BSW.