Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678BSW

Wandlautsprecher für die Sprachalarmierung im Holzgehäuse für den 70- und 100-Volt-Betrieb, Metall-Lochgitterblende, einfache Montage durch Federklammer-System, feuerbeständige Kabelschraubklemmen aus Keramik, hoher Schalldruck und hohe Klangqualität auf Grund guter Höhenwiedergabe durch 165 mm Doppel-Konussystem, Thermosicherung mit Auslöse­temperatur von 72°C, interne Leitungen mit flammwidriger Isolation entsprechend BS 5839 Teil 8. Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen.
 Nennbelastbarkeit: 6 Watt
 Leistungsanpassung: 0,8W, 1,5W, 3W, 6W
 Übertragungsbereich: 150 – 18.000 Hz
 Schalldruck (1W, 1m): 94 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
 Typ (EN 54-24): A (Innenbereich)
 Maße (B x H x T): 190 x 250 x 110 mm
 Farbe: weiß Fabrikat: TOA
 Typ: BS-678BSW  Zertifikatsnummer: 0359 – CPD - 0103
 Kennnummer notifizierte Stelle: 0359