Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678BT

El altavoz debe ser de tipo cono doble de 6" (16 cm), adecuado para el montaje en la pared en orientación vertical u horizontal. La conexión del cable, ya sea con cableado empotrado en la pared oculto o expuesto, se realizará por medio de un conector push-in (terminal puente). Su deflector frontal debe ser fácilmente montado o retirado del gabinete usando el resorte en forma de V conectado al deflector.
El altavoz debe incluir un transformador con múltiples tomas (0,8W, 1,5W, 3W, 6W a 100V y 0,4W, 0,8W, 1,5W, 3W a 70V) ajustables, para facilitar el cambio de impedancia de entrada cambiando la toma. El nivel de presión acústica de salida a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1W aplicado será de 94 dB SPL. El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de 150Hz - 20kHz (-20dB). El altavoz debe tener un atenuador incorporado que permita la conexión a un sistema de 2 ó 3 hilos.
La caja del altavoz debe estar construida de tablero de partículas, con una lámina de pvc, y el baffle de resina HIPS. La rejilla será de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color hueso o negro. La unidad tendrá las dimensiones de 250 (An) x 190 (Al) x 110 (Pr) mm (9,84" x 7,48" x 4,33"), y un peso de 1,7 kg (3,75 lbs.).
El altavoz será un modelo TOA BS-678T/BS-678BT.