Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678B

Der Lautsprecher ist ein 16cm-(6-)Doppelkegel-Lautsprecher, der für die Wandmontage in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung geeignet ist. Der Kabelanschluss mit verdeckter Unterputzverdrahtung oder offener Verdrahtung erfolgt über einen Steckverbinder (Überbrückungsklemme). Die vordere Schallwand des Lautsprechers sollte mithilfe der V-förmigen Feder, die an der Schallwand befestigt ist, leicht auf dem Gehäuse montiert oder entfernt werden können. 
Der Lautsprecher muss einen Transformator mit mehreren Abgriffen (0,8 W, 1,5 W, 3 W, 6 W bei 100 V und 0,4 W, 0,8 W, 1,5 W, 3 W bei 70 V) enthalten, die einstellbar sind. Der Ausgangsschalldruckpegel in einer Entfernung von 1 m bei einem Eingangspegel von 1 W beträgt 94 dB SPL. Der Frequenzgang des Lautsprechers soll 150Hz - 20kHz (-20dB) betragen. Das Lautsprechergehäuse besteht aus einer Spanplatte mit einer PVC-Platte und der Schallwand aus HIPS-Harz. Das Gitter besteht aus oberflächenbehandeltem Stahlblechnetz. Der Lautsprecher soll in den Farben naturweiß oder schwarz erhältlich sein. Das Gerät muss die Abmessungen 250 (B) x 190 (H) x 110 (T) mm (9,84 x 7,48 x 4,33) und ein Gewicht von 1,7 kg (3,75 lbs.) haben.