Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678B

Динамик должен быть 16 см (6 дюймов) двойным динамиком конусного типа, подходящим для настенного монтажа в вертикальной или горизонтальной ориентации. Кабельное соединение либо с скрытой проводкой в стене, либо с открытой проводкой должно быть выполнено посредством вставного разъема (клеммы моста). Его передний экран должен быть легко смонтирован на ящике или снят с него с помощью V-образной пружины, прикрепленной к экрану.
Динамик должен включать в себя преобразователь с несколькими регулируемыми отводами (0,8 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт при 100 В и 0,4 Вт, 0,8 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт при 70 В). Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при приложенном входном уровне 1 Вт должен составлять 94 дБ УЗД. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) 150 Гц–20 кГц (–20 дБ). Корпус громкоговорителя должен быть изготовлен из древесностружечной плиты с пвх-листом и экраном из HIPS-смолы. Решетка должна быть изготовлена из сетки листовой стали с поверхностной обработкой. Громкоговоритель должен быть белого цвета с оттенком или черного цвета. Блок должен иметь размеры 250 (Ш) x 190 (В) x 110 (Г) мм (9,84 x 7,48 x 4,33 дюйма) и вес 1,7 кг (3,75 фунта).
Модель динамика - TOA BS-678/BS-678B.