Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678T

Der Lautsprecher ist ein 6-(16cm-)Doppelkegel-Lautsprecher, der für die Wandmontage in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung geeignet ist. Der Kabelanschluss mit verdeckter Unterputzverdrahtung oder offener Verdrahtung erfolgt über einen Steckverbinder (Überbrückungsklemme). Der Lautsprecher sollte einen Transformator mit mehreren Abgriffen (0,8W, 1,5W, 3W, 6W bei 100V und 0,4W, 0,8W, 0,8W, 1,5W, 3W, 3W bei 70V) enthalten, der durch einfaches Verändern der Eingangsimpedanz durch Ändern des Abzweiges einstellbar ist. Der Ausgangsschalldruckpegel in einer Entfernung von 1 m bei einem Eingangspegel von 1 W beträgt 94 dB SPL. Der Frequenzgang des Lautsprechers soll 150Hz - 20kHz (-20dB) betragen. Der Lautsprecher muss einen eingebauten Abschwächer haben, der den Anschluss an ein 2-Draht- oder 3-Draht-System ermöglicht.
Das Lautsprechergehäuse muss aus Spanplatte, mit einer PVC-Platte und der Schallwand aus HIPS-Harz bestehen. Das Gitter besteht aus oberflächenbehandeltem Stahlblechnetz. Der Lautsprecher muss in den Farben naturweiß oder schwarz erhältlich sein. Das Gerät muss die Abmessungen 250 (B) x 190 (H) x 110 (T) mm (9,84 x 7,48 x 4,33) und ein Gewicht von 1,7 kg (3,75 lbs.) haben.