Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678T

Le haut-parleur sera de type à double cône et de 6 (16 cm), adapté à une installation murale avec une orientation verticale ou horizontale. La connexion des câbles, avec passage des câbles en encastré ou apparent, se fera à l’aide d’un connecteur rapide (borne de pontage). Le baffle avant pourra être facilement monté dans l’enceinte et en être facilement retiré à l’aide du ressort en V attaché au baffle.
Le haut-parleur inclura un transformateur proposant de multiples réglages de puissance (0,8 W, 1,5 W, 3 W et 6 W à 100 V, et 0,4 W, 0,8 W, 1,5 W et 3 W à 70 V), pour une modification simple de l’impédance d’entrée via un réglage. Le niveau de pression acoustique en sortie à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 94 dB. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 150 Hz – 20 kHz (-20 dB). Le haut-parleur sera doté d’un atténuateur intégré permettant la connexion à un système 2 fils ou 3 fils.
L’enceinte du haut-parleur sera construite en panneau de particules, avec une plaque en PVC, et le baffle en polystyrène-choc. La grille sera en tôle d’acier avec traitement de surface. Le haut-parleur sera disponible en blanc cassé ou en noir. Les dimensions de l’unité seront de 250 (l) x 190 (h) x 110 (p) mm (9,84” x 7,48” x 4,33”) et le poids de 1,7 kg (3,75 lbs.).
Le haut-parleur sera de type BS-678T/BS-678BT de chez TOA.