Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678

Wandlautsprecher im Holzgehäuse in 100 V-Technik, Metall- Lochgitterblende, einfache Montage durch Federklammer-System, schnelle Kabelbefestigung durch Kabelklemme, hoher Schalldruck und hohe Klangqualität auf Grund guter Höhenwiedergabe durch 165mm Doppel-Konussystem 
  Nennbelastbarkeit: 6 Watt
Leistungsanpassung: 0,8W, 1,5W, 3W, 6W
Übertragungsbereich: 150 - 20.000 Hz
Schalldruck (1W, 1m): 94 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Maße (B x H x T): 190 x 250 x 110 mm
Farbe: weiß    Fabrikat: TOA
Typ: BS-678