Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678

De luidspreker moet een dubbele 6 (16cm) conusvormige luidspreker zijn, geschikt voor verticale of horizontale wandmontage. De kabelaansluiting, met ofwel verdekte bedrading in de wand, ofwel zichtbare bedrading, dient te geschieden door middel van een push-in connector (overbruggingsklem). Het voorste klankbord moet eenvoudig op de kast gemonteerd of verwijderd kunnen worden met behulp van de V-vormige veer die aan het klankbord bevestigd is.
De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (0,8W, 1,5W, 3W, 3W, 6W bij 100V en 0,4W, 0,8W, 1,5W, 3W bij 70V) regelbaar. Het geluidsdrukniveau van de uitgang op een afstand van 1m met een ingangsniveau van 1W is 94 dB SPL. De luidspreker dient een frequentierespons te hebben van 150Hz - 20kHz (-20dB). De luidsprekerruimte moet zijn vervaardigd uit spaanplaat, met een pvc-folie, en het klankbord van HIPS-hars. Het rooster moet van oppervlaktebehandeld plaatstaal zijn. De luidspreker is beschikbaar in gebroken wit of&nbsp; zwart. De eenheid heeft afmetingen van 250 (B) x 190 (H) x 110 (D) mm (9,84 x 7,48 x 4,33) en een gewicht van 1,7 kg (3,75 lbs.).
De luidspreker moet een TOA-model BS-678/BS-678B zijn.