Product program / Loudspeaker / Wall

BS-678

Динамик должен быть 6-дюймовым (16 см) двойным конусным динамиком, пригодным для настенного монтажа в вертикальной или горизонтальной ориентации. Кабельное соединение, как со скрытой в стене проводкой, так и с открытой проводкой, должно быть выполнено с помощью вставного соединителя (соединительная клемма). Его передняя панель должна быть легко установлена на шкафу или снята с него при помощи V-образной пружины, прикрепленной к передней панели.
Конструкция динамика должна включать в себя трансформатор с несколькими регулируемыми ответвлениями (0,8 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт, 6 Вт при 100 В и 0,4 Вт, 0,8 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт при 70 В). Уровень выходного звукового давления на расстоянии 1 м при входном уровне 1 Вт должен составлять 94 дБ SPL. Частотная характеристика динамика должна составлять от 150Гц до 20кГц (-20дБ). Корпус динамика должен быть изготовлен из древесностружечной плиты с листом ПВХ и перегородкой из смолы HIPS. Решетка должна быть изготовлена из обработанной поверхности стальной пластинчатой сетки. Громкоговоритель должен быть белого цвета с оттенком или&nbsp; черного цвета. Устройство должно иметь размеры 250 (Ш) × 190 (В) × 110 (Г) мм (9,84” x 7,48” x 4,33”) и вес – 1,7 кг (3,75 фунта).
Модель громкоговорителя – TOA BS-678/BS-678B.