Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680FC

De luidspreker moet een 16 cm (6) dubbele kegelvormige luidspreker zijn die geschikt is voor wandmontage. Zowel wand- als wandmontage moet mogelijk zijn. Twee steatietklemmen moeten de aansluiting van de brug mogelijk maken. De luidspreker moet EN 54-24 gecertificeerd zijn en voldoen aan BS 5839-8. De luidspreker moet een transformator bevatten met meerdere kranen (0,8W, 1,5W, 3W, 3W, 6W bij 100V lijn en 0,4W, 0,8W, 1,5W, 3W bij 70V lijn) regelbaar.
De gevoeligheid bij 1W ingang gemeten op een afstand van 1m moet 94 dB (500 Hz tot 5k Hz, roze ruis) bedragen. De luidspreker moet een frequentierespons hebben van 150 tot 20k Hz (-20dB).
De specificaties op basis van de EN 54-24-meetcondities zijn de volgende:
De gevoeligheid met een ingang van 1 W moet 74 dB op een afstand van 4 m bedragen en 89 dB op een afstand van 1 m, omgerekend volgens EN 54-24 (100 Hz tot 10k Hz, roze ruis).
Het maximale geluidsdrukniveau met 6W input moet 84 dB op een afstand van 4m bedragen en 96 dB op een afstand van 1m, omgerekend volgens EN 54-24 (100 Hz tot 10k Hz, roze ruis). De dekkingshoek (-6 dB) moet zijn: 180 graden (horizontaal en verticaal) bij 500 Hz, 140 graden (horizontaal en verticaal) bij 1k Hz, 120 graden (horizontaal)/110 graden (verticaal) bij 2k Hz en 100 graden (horizontaal)/80 graden (verticaal) bij 4k Hz. Het milieutype overeenkomstig EN 54-24 is A (toepassing binnenshuis). Het klankbord en de luidsprekerkast moeten van staalplaat zijn vervaardigd. Het rooster moet van oppervlaktebehandeld plaatstaal zijn. De luidspreker moet beschikbaar zijn in gebroken wit. De eenheid heeft afmetingen van 310 (B) x 190 (H) x 87,2 (D) mm (12,2 x 7,48 x 3,43) en een gewicht van 2,6 kg (5,73 lbs.).
De wandbevestigingsluidspreker moet een TOA-model BS-680FC zijn.