Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680FC

Głośnik BS-680 FC jest dedykowany do użytku w Dźwiękowych Systemach Ostrzegawczych. Posiada ważny certyfikat zgodności z Normą EN 54-24 oraz świadectwo dopuszczenia. Wyposażony został w metalową obudowę i może być montowany na- jak i podtynkowo. Również kable linii głośnikowych mogą być ukryte pod tynkiem lub doprowadzone do głośnika metodą natynkową. Impedancję głośnika można zmieniać w prosty sposób za pomocą odczepów transformatora. Wbudowany 6-calowy głośnik dwustożkowy reprodukuje dźwięk wysokiej jakości. Dla pełnej zgodności z normą oraz w celu ułatwienia podłączenia głośnika do linii głośnikowej zastosowano dwie kostki ceramiczne (po jednej na kabel).