Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680F

Metall-Aufbaulautsprecher in 100 V -Technik, Lautsprechergehäuse mit Metall-Lochgitterblende, für Wandaufbau oder Wandeinbau geeignet, schnelle Kabelbefestigung durch 6-polige Kabelklemme für ankommende und weitergehende Kabel/Leitungen, hoher Schalldruck und hohe Klangqualität auf Grund guter Höhenwiedergabe durch 165mm Doppel-Konussystem
  Nennbelastbarkeit: 6 Watt
Leistungsanpassung: 0,8W, 1,5W, 3W, 6W
Übertragungsbereich: 150 - 20.000 Hz
Schalldruck (1W, 1m): 94 dB (Mittelwert 0,5 - 5 kHz)
Maße (B x H x T): 310 x 190 x 100 mm
Farbe: weiß
Gewicht: 3,0 kg    Fabrikat: TOA
Typ: BS-680F