Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680F

El altavoz debe ser un altavoz de caja tipo cono doble de 16 cm (6") adecuado para el montaje en la pared. La conexión del cable se realizará por medio de un terminal puente de conexión de enchufe rápido. El altavoz deberá poder instalarse rápida y fácilmente, ya sea en posición horizontal o vertical. Tanto el montaje en la pared como el montaje en la pared deben ser posibles. El altavoz debe incluir un transformador que tenga tomas múltiples (0,8W, 1,5W, 3W, 6W a 100V y 0,4W, 0,8W, 1,5W, 3W a 70V) ajustables. La sensibilidad a una distancia de 1 m con un nivel de entrada de 1 W aplicado será de 94 dB. El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de 150Hz - 20kHz (-20dB).
El baffle y el gabinete del altavoz serán de chapa de acero. La rejilla será de chapa de acero tratada en la superficie. El altavoz estará disponible en color hueso. La unidad tendrá unas dimensiones de 310 (An) x 190 (Al) x 87,2 (Pr) mm (12,2" x 7,48" x 3,43") y un peso de 2,6 kg (5,73 lbs.).
El altavoz será un modelo TOA BS-680F.