Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680F

Haut-parleur rectangulaire type conique double de 16 cm (6), adapté à un montage mural. Raccordement des câbles via une borne de pontage pour connecteurs rapides. Haut-parleur pouvant être facilement et rapidement installé soit à l’horizontale soit à la verticale. Montage mural en encastré ou en saillie. Le haut-parleur inclura un transformateur avec de multiples réglages de puissance (0,8 W, 1,5 W, 3 W, 6 W à 100 V et 0,4 W, 0,8 W, 1,5 W, 3 W à 70 V). La sensibilité à une distance de 1 m avec un niveau d’entrée de 1 W sera de 94 dB. Le haut-parleur aura une réponse en fréquence de 150 Hz – 20 kHz (-20 dB).
Baffle et enceinte en tôle d’acier. La grille sera en tôle d’acier avec traitement de surface. Le haut-parleur sera disponible en blanc cassé. Dimensions de l’unité : 310 (l) x 190 (h) x 87,2 (p) mm (12,2 x 7,48 x 3,43) pour un poids de 2,6 kg (5,73 lbs.).
Le haut-parleur sera le modèle BS-680F TOA.