Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680F

Głośnik powinien mieć solidną metalową obudowę skrzynkową, przeznaczoną do montażu na ścianie. Głośnik zbudowany powinien być na bazie pojedynczego dwustożkowego głośnika o średnicy 6 cali. Przyłącze kablowe powinno być wykonane za pomocą złącza mostkowego typu push-in, umożliwiającym szybki i łatwy montaż w poziomie lub w pionie. Powinien on umożliwiać zarówno instalację natynkowa i podtynkowa. Głośnik powinien zawierać transformator z następującymi odczepami (0,8 W, 1,5 W, 3 W, 6 W przy 100 V i 0,4 W, 0,8 W, 1,5 W, 3 W przy 70 V). Konstrukcja powinna zapewniać efektywność 1 W/1m rzędu 94 dB. Głośnik powinien mieć charakterystykę częstotliwościową 150 Hz - 20 kHz (-20 dB). Głośnik powinien być dostępny w kolorze złamanej bieli. Urządzenie powinno mieć wymiary 310 x 190 x 87,2 mm (12,2x 7,48x 3,43) i wagę 2,6 kg (5,73 funta).