Product program / Loudspeaker / Wall

BS-680F

Громкоговоритель должен быть 16 см (6 дюймов) двойным громкоговорителем конусного типа в коробке, подходящим для настенного монтажа. Подключение кабеля должно осуществляться посредством вставного разъема мостовая клемма. Громкоговоритель должен быстро и легко устанавливаться либо в горизонтальной, либо вертикальной ориентации. Должен быть возможен как настенный, так и встраиваемый в стену монтаж. Динамик должен включать в себя преобразователь с несколькими регулируемыми отводами (0,8 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт при 100 В и 0,4 Вт, 0,8 Вт, 1,5 Вт, 3 Вт при 70 В). Чувствительность на расстоянии 1 м при приложенном входном уровне 1 Вт должна составлять 94 дБ. Громкоговоритель должен иметь частотную характеристику (отклик) 150 Гц–20 кГц (–20 дБ).
Экран громкоговоритель и шкаф должны быть изготовлены из стальной пластины. Решетка должна быть изготовлена из сетки листовой стали с поверхностной обработкой. Громкоговоритель должен быть белого цвета с оттенком. Устройство должен иметь размеры 310 (Ш) x 190 (В) x 87,2 (Г) мм (12,2 x 7,48 x 3,43 дюйма) и вес 2,6 кг (5,73 фунта).
Модель громкоговорителя - TOA BS-680F.