Product program / Mixer / Modules

C-001T

Steuerein-/-ausgangsmodul mit 8 Steuereingängen und 8 Steuerausgängen mit offenen Kollektoren. Anschluss über zwei 9-polige abnehmbare Schraubklemmleisten.
  Steuereingänge: Leerlaufspannung 3,3V, 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kurzschlussstrom: &lt; 1 mA  Steuerausgänge: max. Spannung 27 V,
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; max. Schaltstrom 50 mA  Fabrikat: TOA