Product program / Amplifier / Mixer Amplifier

CP-9550M2 EB

Modular aufgebautes Mischverstärkersystem mit bis zu 8 Audioein- und 8 -ausgängen. Kombinierter Betrieb für Mischanwendungen und ELA-Anwendungen. Programmierung der Signalwege und Funktionen per PC mit mitgelieferter Software oder direkt am Gerät mit Unterstützung durch LCD-Anzeige mit integrierter Balken-Aussteuerungsanzeige. Neben Audiosignal-Eingangs- und -Ausgangsmodulen kann das System mit Modulen für die Umgebungsgeräusch-abhängige Lautstärkeregelung, mit zusätzlichen Steuereingängen und Telefonanbindung bestückt werden. Notfall-Aus zum Stummschalten des Mischsystems, damit Durchsagen von einer externen ELA-Anlage nicht überhört werden. 2 Verstärker-Ausgänge mit 24-bit DA-Wandler und Höhen- und Tiefen-Klangregelung, Hoch- und Tiefpassfilter, 10 parametrische Equalizer, Laufzeitverzögerung sowie 15 voreingestellte Korrekturfilter verschiedener Lautsprecher. Kompressor mit 5 vordefinierten Einstellungen für einfache Anwendung. Anschluss über zwei Neutrik NL4MD-H-1-Anschlüsse. Zwei Anschüsse für externe Lautstärkesteller oder optionale Fernsteuereinheiten. Optionales RS-485 Modul für den Anschluss von bis zu 16 bidirektionalen Fernsteuereinheiten. Funktionen: komplettes Routing (8x8-Matrix) in 32 Presets speicherbar und einfach aufzurufen. Automischfunktion mit variabler NOM-Einstellung (0-20) sowie Ducker-Automatik. Ausgänge mit bis zu 40 ms Verzögerung (Delay). Vier Prioritäten sowie wahlweise gegenseitig verriegelnde/ablösende Priorität oder Mischen einstellbar, Hintergrundmusikverteilung vorprogrammierbar und einfach abrufbar, Übertragungen (z.B. Durchsagen) sprach- oder kontaktgesteuert oder per bidirektionaler Fernsteuereinheit. DA-Wandler: 24 Bit (Delta-Sigma ADC) Übertragungsbereich: 20 Hz - 20 kHz (±2 dB) Klirrfaktor: &lt;0,005% Ausgänge: 550 W x 2 (4 Ohm), 350 W x 2 (8 Ohm), Neutrik NL4MD-H-1 x 2 Bass: ±12 dB (100 Hz) Höhen: ±12 dB (10 kHz) Hochpassfilter: 12 dB/Okt., 20 - 400 Hz Tiefpassfilter: 12 dB/Okt., 4 - 20 kHz parametrische Equalizer: ±12 dB, 20 - 20000 Hz, Q: 0,3 - 5 Laufzeitverzögerung: 0 - 40 ms Steuerein-/-ausgänge: 4/4 Fernsteueranschlüsse: 2 Fabrikat: TOA Typ: CP-9550M2