Product program / Loudspeaker / Projector

CS-154BS

Wetterfester Soundprojektor für die Sprach­alarmierung gemäß IP65, 70- und 100-Volt-Betrieb möglich, ABS-Kunststoff­gehäuse, Metallgitterabdeckung vor Lautsprecher, Schwenkbügel zur genauen Ausrichtung des Lautsprechers, feuerbeständige Kabelklemmen aus Steatit, Thermosicherung mit Auslöse­temperatur von 72°C, interne Leitungen mit flammwidriger Isolation entsprechend BS 5839 Teil 8. Eine PG-Verschraubung zur Leitungseinführung integriert, zweite PG-Verschraubung zur separaten Kabelein- und -ausführung optional anschließbar.  Der Lautsprecher muss durch eine notifizierte Stelle nach EN 54-24 und ISO 7240-24 zertifiziert sein. Der Lautsprecher muss die Anforderungen nach BS 5839-8 erfüllen.
Nennbelastbarkeit: 15W
Leistungsanpassung: 15W,10W, 5W
Übertragungsbereich: 150 - 15.000 Hz
Schalldruck (1W, 1m): 97 dB
Typ (EN 54-24): B: Außenbereich
Schutzgrad: IP 65
Maße (B x H x T): 366 x 230 x 310 mm
Farbe: weiß  Fabrikat: TOA
Typ: CS-154BS  Zertifikatsnummer: 0359 - CPD - 0108
Kennnummer notifizierte Stelle: 0359