Product program / Loudspeaker / Projector

CS-154BS

<div>Proyector de sonido resistente a la intemperie para sistemas de alarma por voz según IP 65, 70V y 100V, carcasa ABS, rejilla metálica, estribo giratorio de acero inoxidable para una orientación exacta del altavoz, bornes de tornillo de cerámica resistentes al fuego, fusible térmico con una temperatura de desenganche de 72 °C, cables internos con aislamiento retardante de llama según BS 5839, parte 8, un prensaestopas PG integrado, prensaestopas adicional opcional.</div><div>&nbsp;</div><div>El orador debe estar certificado por un organismo notificado según EN 54-24 e ISO 7240-24. El altavoz debe cumplir los requisitos de acuerdo con la norma BS 5839-8.</div>