Product program / Loudspeaker / Projector

CS-154BS

Погодостойкий звуковой проектор для систем оповещения IP 65, 70 В и 100 В, корпус ABS, металлическая решетка, поворотный кронштейн из нержавеющей стали для точной ориентации динамика, огнестойкие керамические винтовые клеммы, термопрерыватель с температурой отключения 72 °C, внутренний кабель с огнестойкой изоляцией согласно BS 5839, часть 8, один встроенный кабельный ввод PG, дополнительное уплотнение PG (опция).&nbsp;Динамик должен быть сертифицирован нотифицированным органом в соответствии с EN 54-24 и ISO 7240-24. Динамик должен отвечать требованиям стандарта BS 5839-8